
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг 
(на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
м.Сокаль								«28» листопада 2024 року

	«Організація поверхневого водовідведення в районі вул.Шевченка в с.Перетоки на території Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області (поточний ремонт)»


	1.
	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

	1.1.
	Найменування замовника:
	Сокальська міська рада Львівської області

	1.2.
	Місцезнаходження замовника:
	80001, Україна , Львівська обл., місто Сокаль, вулиця Шептицького, будинок 44.

	1.3.
	Код згідно з ЄДРПОУ замовника:
	26205171

	1.4.
	Категорія замовника:
	Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

	2. 
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
	«Організація поверхневого водовідведення в районі вул.Шевченка в с.Перетоки на території Сокальської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області (поточний ремонт)»

ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля.

	3.
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
	Відкриті торги (з особливостями) ;
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-28-014585-a;

	4.
	Розмір бюджетного призначення:
	[bookmark: _GoBack]Відповідно до Рішення сесії Сокальської міської ради Львівської області № 1811 від 28.11.2024 року  «Про внесення змін у Програму охорони  навколишнього природного середовища в Сокальській міській територіальній громаді на 2024 рік» .

	5.
	Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
	Відповідно до затвердженого кошторисного розрахунку Розпорядженням Сокальського міського голови №176/02-10 від 28 листопада 2024 року, складає -  405 564,20 грн з ПДВ.

	
	Обґрунтування технічних, якісних характеристик

	7.
	Мета
	Покращення ситуації у сфері земельних відносин, охорони та раціонального використання земель, покращення санітарно-екологічного стану територій, очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ.

	8.
	Розробник технічного завдання закупівлі та/або ініціатор закупівлі
	Ініціатор закупівлі Олійник Олег Романович -заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;
Розробник ПКД БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК ЗАХІДНОГО БУГУ ТА СЯНУ – ГІП БУВР Західного Бугу та Сяну - Шеін В.І.

	9.
	Підстава
	Рішення сесії Сокальської міської ради Львівської області №1811 від 28.11.2024 року, Розпорядженням Сокальського міського голови №176/02-10 від 28 листопада 2024 року. Службова записка № 357 від 28 листопада 2024 року

	10.
	Обсяги надання послуг
	1 послуга відповідно до Технічної специфікації;

	11.
	Місце надання послуг
	Вул.Шевченка, с.Перетоки, Сокальська МТГ;

	12.
	Термін надання послуг
	24 грудня 2024 року включно;



13. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
згідно затвердженого кошторисного розрахунку

1. Умови та об’єми:
	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
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	3
	4
	5
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	Розділ 1. Культуртехнічні роботи
Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см 
Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см
Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см 
На кожні 10 м переміщення понад 10 мі пнів діаметром 12-18 см 
Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см
На кожні 10 м переміщення понад 10 м] пнів діаметром понад 26 см до 34 см додавати до норми 18-112-3
Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16см без заготівлі дров
Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32см без заготівлі дров
Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 мЗ у відвал, група ґрунту 2
Переміщення пнів та відходів деревини у котлована при їх захороненні бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3
Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м. група ґрунту 2
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	Розділ 2. Розчистка існуючого осушного каналу
Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] мЗ у ґрунтах 1 групи
Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після очищення каналів одноковшовими екскаваторами. Переміщення ґрунту до 10м бульдозером потужністю 59
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	Розділ 3. Будівництво додаткового осушного каналу
Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] мЗ у ґрунтах 1 групи
Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] мЗ у ґрунтах 2 групи
Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с. ]  з переміщенням ґрунту до 10м. група ґрунтів 1 
Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів]
Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10м, група ґрунтів 2 /з улаштуванням валиків у ґрунтах в'язких, перезволожених/
Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с. ], група ґрунтів 2 
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	Розділ 4. Будівництво трубчатого переїзду ТП-60 на ПК0+35
Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 мЗ у відвал, група ґрунту 2
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
Улаштування щебеневої основи під фундаменти
Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0.5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0.9 м
Улаштування бичків, стоянів, шитових підпорних та інших стінок з монолітного бетону на зрошувальних та осушувальних системах
Улаштування плитної основи з монолітного бетону на зрошувальних та осушувальних системах
Установлення армосіток та армокаркасів для споруд на зрошувальних та осушувальних каналах
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2
Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 Мпа [1000кг/см2]
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	Розділ 4. Будівництво трубчатого переїзду ТП-60 на ПК0+05
Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 мЗ у відвал, група ґрунту 2
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
Улаштування щебеневої основи під фундаменти
Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м
Улаштування бичків, стоянів, шитових підпорних та інших стінок з монолітного бетону на зрошувальних та осушувальних системах
Улаштування плитної основи з монолітного бетону на зрошувальних та осушувальних системах
Установлення армосіток та армокаркасів для споруд на зрошувальних та осушувальних каналах
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2
Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 [1000кг/см2]
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